|  |  |
| --- | --- |
|  ЦЕПЬ | КОН. |
|  ДАТЧИК (Сигнал) |  1 |
|  ОБЩИЙ |  2 |
| СЕТЬ + 24В |  3 |
| СЕТЬ 24В/ ОБЩ. |  4 |
| ФАКЕЛ- НЗ |  5 |
| ФАКЕЛ- 0 |  6 |
| ФАКЕЛ- НР |  7 |
| ФАКЕЛ- 0 |  8 |
| ФАКЕЛ- НР |  9 |
| СЕТЬ 220В “V” | 10 |
| СЕТЬ 220В “N” | 11 |
| КОНТР.220В “V” | 12 |
| КОНТ. 220В “N” | 13 |
| РЕЗЕРВ | 14 |

Типовая схема подключения сигнализатора ЛУЧ-1АМ для контроля пламени

 горелки фотодатчиками ФД-02, ФДЧ-УМ ,ФД-500.

ХТ1

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Сигнал |
| 2 | Общий |

|  |  |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
|  1 | Выход « +» |
|  2 | Выход «-» |

|  |
| --- |
| ДатчикФД 02 |

|  |
| --- |
| V(Фаза) |

|  |
| --- |
| N(Ноль) |

К1-1

К1-2

ЛУЧ-1АМ

**Разъём BNC** ФДЧ-УМ

ФД-500

 О

 \_\_\_\_\_