ПРИЛОЖЕНИЕ №5

|  |  |
| --- | --- |
| ЦЕПЬ | КОН. |
| ДАТЧИК (Сигнал) | 1 |
| ОБЩИЙ | 2 |
| ФАКЕЛ-НЗ | 3 |
| ФАКЕЛ- 0 | 4 |
| ФАКЕЛ- НР | 5 |
| ФАКЕЛ- НЗ | 6 |
| ФАКЕЛ- 0 | 7 |
| ФАКЕЛ- НР | 8 |
| СЕТЬ 220В | 9 |
| СЕТЬ 220В | 10 |
| ОБЩИЙ | 11 |

Типовая схема подключения датчика ДИП-1МК для контроля пламени

горелки фотодатчиками: ФДЧ-УМ, ФД-500, ФД-02

ХТ1

**ДИП-1МК**

**Разъём BNC**

**DG-305-02P**

**ФДЧ-УМ**

**ФД-500**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Сигнал |
| 2 | Общий |

К1.1

|  |  |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 1 | Выход «+» |
| 2 | Выход «-» |

К1.2

|  |
| --- |
| Датчик  ФД 02 |

О

-21-