ПРИЛОЖЕНИЕ №5

|  |  |
| --- | --- |
|  ЦЕПЬ | КОН. |
|  ДАТЧИК (Сигнал) |  1 |
|  ОБЩИЙ |  2 |
|  ФАКЕЛ-НЗ |  3 |
|  ФАКЕЛ- 0 |  4 |
|  ФАКЕЛ- НР |  5 |
|  ФАКЕЛ- НЗ |  6 |
|  ФАКЕЛ- 0 |  7 |
|  ФАКЕЛ- НР |  8 |
|  СЕТЬ 220В |  9 |
|  СЕТЬ 220В  | 10 |
|  ОБЩИЙ  | 11 |

Типовая схема подключения датчика ДИП-1МК для контроля пламени

 горелки фотодатчиками: ФДЧ-УМ, ФД-500, ФД-02

ХТ1

**ДИП-1МК**

**Разъём BNC**

**DG-305-02P**

 **ФДЧ-УМ**

 **ФД-500**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Сигнал |
| 2 | Общий |

К1.1

|  |  |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 1 | Выход «+» |
| 2 | Выход «-» |

К1.2

|  |
| --- |
| Датчик ФД 02 |

 О

 -21-